低位值

A

低位定时

ms

高位值

A

高位定时

ms

上升斜率

A/us

下降斜率

A/us

重复次数

Times

动态测试

运行方式

4

3

2

1

0

电流 (A)

时间 (s)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

4

3

2

1

0

电压/功率

时间 (s)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

通道

列表模式

OCP

电池测试

动态模式

重新联机

关于

退出

开关

触发方式

触发

本地

远程

控制方式

暂停

解锁

锁定

Local锁定

短路

禁用

启用

电压补偿

定电流

定电压

定功率

定电阻

手动

外部

暂停

触发等待

短路

本地

远程

运行

停止

运行时间

00 : 00 : 00

连续

脉冲

翻转

开始

停止

设定

快充

电压值:

V

电流值:

A

功率值:

W

9.0001V

9.0001A

9.0001W

鼎辰可编程电子负载

断开连接

连接状态:

设备信息: