开始

参数设置

从序号

开始

序号

设备A

电压 (V)

设备A

电流(A)

设备A

时间(s)

设备B

电压 (V)

设备B

电流(A)

设备B

时间(s)

设备C

电压 (V)

设备C

电流(A)

设备C

时间(s)

设备D

电压 (V)

设备D

电流(A)

设备D

时间(s)

设备E

电压 (V)

设备E

电流(A)

设备E

时间(s)

设备F

电压 (V)

设备F

电流(A)

设备F

时间(s)

设备G

电压 (V)

设备G

电流(A)

1

30.500

3.000

20

30.500

5.000

20

30.500

5.000

20

30.500

5.000

20

30.500

5.000

20

30.500

5.000

20

30.500

5.000

设备A

电压 (V):

电流(A):

设备I

电压 (V):

电流(A):

设备B

电压 (V):

电流(A):

设备J

电压 (V):

电流(A):

设备C

电压 (V):

电流(A):

设备K

电压 (V):

电流(A):

设备D

电压 (V):

电流(A):

设备L

电压 (V):

电流(A):

设备E

电压 (V):

电流(A):

设备M

电压 (V):

电流(A):

设备F

电压 (V):

电流(A):

设备N

电压 (V):

电流(A):

设备G

电压 (V):

电流(A):

设备O

电压 (V):

电流(A):

终止输出条件

重复次 (不停重复请输入 0)

设备H

电压 (V):

电流(A):

设备P

电压 (V):

电流(A):

优利德单通道可编程直流电源

所有设备输出

同步输出

只保存 Fail

只保存Pass

结果导出

全部保存

插入

添加

删除

导出

导入

电池测试

端口设置

列表模式判定设置

关于

退出

列表模式

基本模式

這樣會關閉軟件, 確定要關閉?

確定

取消關閉

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

导出

设备A:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备B:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备C:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备D:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备E:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备F:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备G:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备H:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备I:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备J:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备K:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备L:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备M:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备N:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备O:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000

设备P:

端口:

电压(V):

电流(A):

UDP5310

COM1

30.000

1.000