4

3

2

1

0

电流 (A)

时间 (s)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

电压 (V)

30

24

16

8

0

5

36

Volt

Current

列表模式

重复次 (不停重复请输入 0)

插入

添加

删除

导入

所有设备输出

同步输出

序号

设备A

电压 (V)

设备A

电流(A)

设备A

时间 (s)

设备B

电压 (V)

设备B

电流(A)

设备B

时间(s)

设备C

电压 (V)

设备C

电流(A)

设备C

时间(s)

设备D

电压 (V)

设备D

电流(A)

1

30.000

1.000

20

18.000

1.000

23

18.000

1.000

23

18.000

1.000

00:00:00

重置计时

从序号

开始

优利德单通道可编程直流电源

导出

电池测试

端口设置

列表模式判定设置

关于

退出

列表模式

基本模式

這樣會關閉軟件, 確定要關閉?

確定

取消關閉

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

设备A:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备B:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备C:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备D:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备E:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备F:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备G:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备H:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备I:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备J:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备K:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备L:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备M:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备N:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备O:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A

设备P:

N/A

端口:

N/A

电压(V):

N/A

电流(A):

N/A