电压/电流

容量 (Ah)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0

-1

1

Voltage (V)

Current (A)

电压

V

电流

A

时间

列表模式

OCP

动态模式

重新联机

关于

退出

导出

开始

停止

设备信息:

连接状态:

快充

电池测试

QC2.0

PD2.0/3.0

PE2.0

DPDN

电压

电压

单点测试

开始电压

步进测试

V

结束电压

V

步进电压

V

时间

s

QC3.0

开

关

步进

电压

单点测试

电压

步进测试

电流

A

电流

A

电压

单点测试

开始电压

步进测试

V

结束电压

V

步进电压

V

时间

s

QC4.0

开

关

步进

电流

A

电流

A

电流

A

电流

A

电源类型

导入

D+电压

0.000 V

D-电压

0.000 V

开

关

步进

鼎辰可编程电子负载

断开连接