4

3

2

1

0

电流 (A)

时间 (s)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

4

3

2

1

0

电压/功率

时间 (s)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

列表模式

组号

重复次

运行方式

停止

序号

模式

设置值

定时(ms)

检查

上限

下限

结果

1

恒电流

1.000

1000.0

关

0.000

0.000

通道

列表模式

OCP

电池测试

动态模式

重新联机

关于

退出

开关

触发方式

触发

本地

远程

控制方式

暂停

解锁

锁定

Local锁定

短路

禁用

启用

电压补偿

电压值:

V

电流值:

A

功率值:

W

9.0001V

9.0001A

9.0001W

定电流

定电压

定功率

定电阻

手动

外部

暂停

触发等待

短路

本地

远程

运行

停止

运行时间

00 : 00 : 00

导入

导出

开始

删除

插入

添加

设定

连接状态:

快充

鼎辰可编程电子负载

断开连接

连接状态:

设备信息: