列表判定设置

重复次

从序号

开始

只保存Fail

只保存Pass

结果导出

全部保存

序号

设备A

上限

电压 (V)

设备A

下限

电压 (V)

设备A

上限

电流(A)

设备A

下限

电流(A)

设备A

时间(s)

设备B

上限

电压 (V)

设备B

下限

电压 (V)

设备B

上限

电流(A)

设备B

下限

电流(A)

设备B

时间(s)

设备C

上限

电压 (V)

设备C

下限

电压 (V)

设备C

上限

电流(A)

设备C

下限

电流(A)

设备C

时间(s)

设备D

上限

电压 (V)

设备D

下限

电压 (V)

设备D

上限

电流(A)

设备D

下限

电流(A)

设备D

时间(s)

1

30.500

29.000

1.000

0.950

20

18.000

1.000

23

18.000

1.000

23

18.000

1.000

23

判定设置

设备A:

设备B:

设备C:

设备D:

设备E:

设备H:

设备F:

设备G:

设备I:

设备L:

设备J:

设备K:

设备M:

设备P:

设备N:

设备O:

优利德单通道可编程直流电源

插入

添加

删除

导入

导出

电池测试

端口设置

列表模式判定设置

关于

退出

列表模式

基本模式

這樣會關閉軟件, 確定要關閉?

確定

取消關閉

导出

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

良品率

良品率

重置

良品率

良品率

良品率

良品率

良品率

良品率

良品率

良品率

良品率

良品率

良品率

良品率

良品率

良品率

良品率