电压

电流

语言

设备A :

已经连通

A

设置

V

通讯端口

保存

取消

16路电源端口连接

优利德单通道可编程直流电源

波特率

流控制

从站地址

停止位

设备P :

未能接通

A

设置

V

设备B :

未能接通

A

设置

V

设备C :

未能接通

A

设置

V

设备D :

未能接通

A

设置

V

设备E :

未能接通

A

设置

V

设备F :

未能接通

A

设置

V

设备G :

未能接通

A

设置

V

设备H :

未能接通

A

设置

V

设备I :

未能接通

A

设置

V

设备J :

未能接通

A

设置

V

设备K :

未能接通

A

设置

V

设备L :

未能接通

A

设置

V

设备M :

未能接通

A

设置

V

设备N :

未能接通

A

设置

V

设备O :

未能接通

A

设置

V

电池测试

端口设置

列表模式判定设置

关于

退出

列表模式

基本模式

這樣會關閉軟件, 確定要關閉?

確定

取消關閉

设备A:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备B:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备C:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备D:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备F:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备G:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备H:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备J:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备K:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备L:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备N:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备O:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备P:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备E:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备I:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A

设备M:

端口:

电压(V):

电流(A):

N/A

N/A

N/A

N/A