优利德单通道可编程直流电源

Volt

Current

4

3

2

1

0

电流 (A)

时间 (s)

0

10

20

30

40

电压 (V)

30

24

16

8

0

5

36

50

60

70

80

90

100

105

115

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

所有设备输出

同步输出

00:00:00

重置计时

电池测试

端口设置

列表模式判定设置

关于

退出

列表模式

基本模式

這樣會關閉軟件, 確定要關閉?

確定

取消關閉

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

同步輸出

设备A:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备B:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备C:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备D:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备E:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备F:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备G:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备H:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备I:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备J:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备K:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备L:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备M:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备N:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备O:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设备P:

UDP5310

端口:

COM1

电压 (V):

30.000

电流(A):

1.000

电压 (V):

电流 (A):

设置

设置

设置

设置

设置

设置

设置

设置

设置

设置

设置

设置

设置

设置

设置

设置