直流电阻测试仪

设置

Y轴单位

背景颜色

曲线颜色

标签颜色

曲线样式

电阻

+ 0.0001k

0.0000%

PASS

存档

打印

预览

文件操作

周期

新建

自动

手动

实际时间

间隔时间(s)

电阻

%

结果

统计结果

重新连接

00:00:00

00:00:15

00:00:30

00:00:45

40

50

60

70

80

90

100

20

10

0

30

m

设置比较器

比较器模式

电阻标称值

电阻值上限

电阻值下限

档1

档2

档3

档4

档5

档6

比较值设置

SAMPLE

NOMINAL

USL

LSL

Resistance

CPK

CP

STDEV

MAX

MIN

AVERAGE

Result

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0.000

0.000

0.000

开始

暂停

机型:

讯响