起始电流

A

步进电流

A

截止电流

A

步进时间

ms

设备信息:

截止电压

V

连接状态:

OCP测试参数

4

3

2

1

0

电流 (A)

时间 (s)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

4

3

2

1

0

电压/功率

时间 (s)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

列表模式

OCP

电池测试

动态模式

重新联机

关于

退出

开关

触发方式

触发

本地

远程

控制方式

暂停

解锁

锁定

Local锁定

短路

禁用

启用

电压补偿

定电流

定电压

定功率

定电阻

手动

外部

设定

暂停

触发等待

短路

本地

远程

运行

停止

运行时间

00 : 00 : 00

开始

停止

通道

快充

电压值:

V

电流值:

A

功率值:

W

9.0001V

9.0001A

9.0001W

鼎辰可编程电子负载

断开连接